连云港市计量检定测试中心眩光亮度计 装置项目自行采购产品参数要求

符合GB/T5699-2017《采光测量方法》对于标准器的要求

（1）眩光亮度计

测量范围：（0.1～100×103）cd/m3，准确度等级：一级

（2）分光辐射照度计

测量范围：（0.1～100×103）lx亮度计，准确度等级：一级

（3）亮度计

测量范围：（0.1～1×105）cd/m3，准确度等级：一级