
童车产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

注：样品量可根据实际产品大小，在适当的范围内调整。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品种类
	抽样数量（辆）
	检验样品数量（辆）
	备用样品数量（辆）

	1
	儿童三轮车
	2
	1
	1

	2
	儿童推车
	2
	1
	1

	3
	婴儿学步车
	2
	1
	1

	4
	乘骑车辆玩具
	2
	1
	1


2 检验依据

表2 儿童三轮车
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	燃烧性能
	GB 14747-2006

	2
	机械强度
	GB 14747-2006

	3
	锐利边缘
	GB 14747-2006

	4
	锐利尖端
	GB 14747-2006

	5
	外露突出物
	GB 14747-2006

	6
	挤夹点
	GB 14747-2006

	7
	小零件
	GB 14747-2006

	8
	行驶稳定性
	GB 14747-2006

	9
	连接紧固件
	GB 14747-2006

	10
	防护罩帽
	GB 14747-2006

	11
	把立管插入深度标记
	GB 14747-2006

	12
	把立管的强度
	GB 14747-2006

	13
	把横管
	GB 14747-2006

	14
	把横管两端
	GB 14747-2006

	15
	把立管夹紧装置
	GB 14747-2006

	16
	鞍管插入深度
	GB 14747-2006

	17
	鞍座调节夹紧装置
	GB 14747-2006

	18
	冲击强度
	GB 14747-2006

	19
	靠背结构牢固性
	GB 14747-2006

	20
	辅助推杆强度
	GB 14747-2006

	21
	脚蹬离地高度
	GB 14747-2006

	备注:具体检验项目根据标准要求进行选择。


表3 儿童推车
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料质量
	GB 14748-2006

	2
	金属表面
	GB 14748-2006

	3
	燃烧性能
	GB 14748-2006

	4
	外露的开口管子
	GB 14748-2006

	5
	危险夹缝
	GB 14748-2006

	6
	剪切和挤夹点
	GB 14748-2006

	7
	锐利边缘和尖端
	GB 14748-2006

	8
	小零件
	GB 14748-2006

	9
	外露突出物
	GB 14748-2006

	10
	机械部件的连接
	GB 14748-2006

	11
	卧兜的最小内部高度
	GB 14748-2006

	12
	座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度
	GB 14748-2006

	13
	推车的适用年龄
	GB 14748-2006

	14
	卧兜和座兜连接在车架上的装置
	GB 14748-2006

	15
	稳定性
	GB 14748-2006

	16
	手把强度
	GB 14748-2006

	17
	制动装置
	GB 14748-2006

	18
	折叠锁定装置
	GB 14748-2006

	19
	可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性
	GB 14748-2006

	20
	束缚系统的强度
	GB 14748-2006

	21
	安全带扣的强度
	GB 14748-2006

	22
	车轮的强度
	GB 14748-2006

	23
	动态耐久性测试
	GB 14748-2006

	24
	撞击强度
	GB 14748-2006

	25
	静态强度
	GB 14748-2006

	备注:具体检验项目根据标准要求进行选择。


表4 婴儿学步车
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	材料质量
	GB 14749-2006

	2
	金属表面
	GB 14749-2006

	3
	木制部件
	GB 14749-2006

	4
	危险夹缝及孔、开口
	GB 14749-2006

	5
	弹簧
	GB 14749-2006

	6
	外露突出物
	GB 14749-2006

	7
	可触及部件
	GB 14749-2006

	8
	绳索/弹性绳等绳状物
	GB 14749-2006

	9
	锁定、折叠和框架调节装置
	GB 14749-2006

	10
	挤夹、剪切
	GB 14749-2006

	11
	跨带宽度
	GB 14749-2006

	12
	座位
	GB 14749-2006

	13
	学步车脚轮
	GB 14749-2006

	14
	框架离地高度
	GB 14749-2006

	15
	防撞间距
	GB 14749-2006

	16
	静态稳定性
	GB 14749-2006

	17
	动态稳定性
	GB 14749-2006

	18
	静态强度
	GB 14749-2006

	19
	动态强度
	GB 14749-2006

	20
	碰撞强度
	GB 14749-2006

	21
	燃烧性能
	GB 14749-2006

	备注:具体检验项目根据标准要求进行选择。


表5 乘骑车辆玩具
	序号
	检验项目
	检验方法

	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）

	1
	材料
	GB 6675.2-2014

	2
	小零件
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	3
	小球
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	4
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	5
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	6
	金属玩具边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	7
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	8
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	9
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	10
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	11
	突出物
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	12
	把手和其他类似的管子
	GB 6675.2-2014

	13
	金属丝和杆件
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	14
	36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳
	GB 6675.2-2014

	15
	带有折叠机构的其他玩具
	GB 6675.2-2014

	16
	铰链间隙
	GB 6675.2-2014

	17
	刚性材料上的圆孔
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	18
	活动部件间的间隙
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	19
	乘骑玩具的传动链或皮带
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	20
	其他驱动机构
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	21
	弹簧
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	22
	可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2-2014

	23
	不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性
	GB 6675.2-2014

	24
	前后稳定性
	GB 6675.2-2014

	25
	乘骑玩具及座位的超载性能
	GB 6675.2-2014

	26
	制动装置
	GB 6675.2-2014

	27
	电动童车的速度要求
	GB 6675.2-2014

	28
	声响要求
	GB 6675.2-2014

	二、特定元素的迁移

	1
	最大限量要求
	GB 6675.4-2014

	三、增塑剂

	1
	限定增塑剂限量要求
	GB/T 22048-2022

	备注:具体检验项目根据标准要求进行选择。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）
GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 14747-2006 儿童三轮车安全要求

GB 14748-2006 儿童推车安全要求

GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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