2026年连云港市摩托车、电动自行车用乘员头盔产品质量监督抽查实施细则
1.范围
本细则适用于连云港市市场监督管理局组织的摩托车、电动自行车用乘员头盔产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法
生产企业、实体店抽样
在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，付费购买检验样品，并索取发票等购样凭据留证。摩托车、电动自行车用乘员头盔产品抽样数量为4顶，其中2顶为检验样品，2顶为备用样品，抽样基数应满足抽样要求。
一经抽样，立即封样，任何人不得调换。采样过程均需拍照留证。
所抽取产品的保质期应能充分满足检验工作的进行。检验样品和备用样品分开封样，被抽查样品应有防拆护措施，可以采用外包装箱装好封样。运输时应防挤压、防暴晒、防雨淋、防潮湿、防破损、防污染。不得与油及酸、碱等腐蚀性的物质放在一起进行运输。
3.检验依据
表1	摩托车、电动自行车用乘员头盔产品检验项目
	序号
	检验项目
	检测依据
	检验方法

	1
	结构
	壳体a
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	
	
	佩戴装置
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	2
	视野
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	3
	护目镜
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	4
	表面摩擦力
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	5
	固定装置稳定性
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	6
	佩戴装置强度
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	7
	吸收碰撞能量b
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	8
	耐穿透b
	GB 811—2022
	GB 811—2022

	注：a 壳体不测5.1.2.1、5.1.2.2.b），5.1.2.2.d）反光材料只测总面积和左、右、后三个方向可见；
b 环境前处理采用低温。


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
[bookmark: _GoBack]4.1依据标准
GB 811—2022 摩托车、电动自行车乘员头盔
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
4.2判定原则
经抽样检验，检验项目全部合格，判定为未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
5.异议处理
5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。
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