2026年连云港市电动自行车产品质量监督抽查实施细则

1.范围
[bookmark: _GoBack]本细则适用于连云港市市场监督管理局组织的电动自行车产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法
在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。
抽样数量2件,其中检样1件，备样1件。
3. 检验依据
电动自行车检测项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	整车质量
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	2
	尺寸限值
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	3
	结构
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	4
	车速提示音
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	5
	电气装置
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	6
	制动性能
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	7
	铭牌
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	8
	整车编码
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	9
	电动机编码
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	10
	号牌安装位置
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	11
	产品合格证
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	12
	使用说明书
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	13
	淋水涉水
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	14
	鸣号装置
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	15
	塑料占比
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	16
	电池组防篡改
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	17
	控制器防篡改
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	18
	限速器防篡改
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	19
	标识与警示语
	GB 42295-2022
	GB 42295-2022

	20
	互认协同充电
	GB 42295-2022
	GB 42295-2022


电动自行车快检项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法

	1
	整车质量
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	2
	尺寸限值
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	3
	整车编码
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	4
	电动机编码
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	5
	号牌安装位置
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	6
	产品合格证
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	7
	使用说明书
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	8
	标识与警示语
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	9
	塑料占比
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	10
	突出物
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	11
	防碰擦
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024

	12
	铭牌
	GB 17761-2024
	GB 17761-2024


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准
GB 17761-2024《电动自行车安全技术规范》；
GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》；
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
4.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
5.异议处理
5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

